Príloha č.1
Opis predmetu výberového konania
„Zemný stavebný stroj 2026 – rýpadlo-nakladač“
	
	Plnenie
parametra
Áno/Nie
	Poznámky k parametru

	Technická špecifikácia zemného stavebného stroja
	X
	X

	hmotnosť stroja min. 9000 kg
	
	

	dvojnápravové vyhotovenie
	
	

	systém riadenia náprav - 
krabí chod
	
	

	nápravy s planétovými redukciami s proporcionálnym prenosom krútiaceho momentu
	
	

	automatická uzávierka diferenciálu na zadnej náprave s obmedzeným preklzom LSD
	
	

	brzdy lamelové mokré uložené v náprave, ovládané hydraulickým tlakom cez nožný pedál
	
	

	hydraulická ručná brzda
	
	

	automatická prevodovka s minimálne šiestimi prevodmi dopredu a dozadu s plynulým riadením pod zaťažením
	
	

	možnosť presunu stroja strojníkom na sedačke otočený smerom vzad teda k podkopovému zariadeniu, plynový a brzdový pedál v zadnej časti kabíny
	
	

	systém umožňujúci priame mechanické spojenie medzi motorom a prevodovkou
	
	

	tempomat
	
	

	maximálna rýchlosť min. 
35 km/hod.
	
	

	motor dieselový s výkonom min. 
76 kW
	
	

	motor dieselový splňujúci aktuálne platnú normu emisií
	
	

	filter paliva so senzorom na prítomnosť vody v palive
	
	

	ukazovateľ stavu paliva a indikácia rezervy
	
	

	objem palivovej nádrže min. 145 l
	
	

	chladenie motora kvapalinové so sacím ventilátorom
	
	

	tlaková expanzná nádrž s integrovaným plniacim hrdlom
	
	

	vykurovaná a klimatizovaná kabína
	
	

	palubný počítač
	
	

	GPS systém sledovania stroja
	
	

	predné a zadné pracovné svetlomety po 4 ks nastaviteľné
	
	

	hlavné cestné svetlomety 2 ks, koncové zadné svetlá 2 ks
	
	

	4x LED maják integrovaný v streche kabíny
	
	

	svetlo s držiakom ŠPZ 1 ks
	
	

	výstražný systém je akustický a vizuálny - motorový olej, prevodovka, batéria, alternátor, parkovacia brzda, chladiaci systém motora, čistič vzduchu, zadné podpery, palivový systém
	
	

	kabína ROPS/FOPS
	
	

	výška po strechu kabíny max. 
3100 mm
	
	

	celková prepravná dĺžka max. 
5990 mm
	
	

	celková šírka s lopatou max. 
2445 mm
	
	

	nakladacia výška nakladacej lopaty pri max. zdvihu min. 
3150 mm
	
	

	uhol vyklopenia lopaty pri jej vyprázdnení min. 43°
	
	

	základné ovládacie a pracovné prvky pracujúce na hydraulickom alebo elektrickom princípe umiestnené v kabíne vrátane vizuálnej a akustickej kontroly
	
	

	ovládanie podkopového zariadenia stroja - joystickové umiestnené na sedadle
	
	

	stabilizačné podpery - vysúvanie a zasúvanie s automatickým vyrovnaním stroja do vodorovnej polohy
	
	

	hydraulický presun podkopového zariadenia
	
	

	kopacie rameno bagra s teleskopickým vysúvaním
	
	

	minimálna hĺbka kopania s lopatou 5,88m
	
	

	štandardný otvorený hydraulický systém s piestovým hydraulickým čerpadlom
	
	

	paralelný mechanizmus predných nakladacích ramien
	
	

	systém tlmenia výkyvu predných nakladacích ramien počas jazdy
	
	

	systém návratu nakladacej lopaty do nastavenej polohy
	
	

	fabricky montovaný kombinovaný hydraulický okruh pre hydraulické kladivo, svahovaciu lyžicu a vŕtacie zariadenie
	
	

	zadný mechanický rýchlo upínač lopát a prídavných zariadení
	
	

	predná nakladacia lopata s minimálnym objemom 1,3 m³ so zadným zhŕňacím britom a pohyblivou prednou čeľusťou
	
	

	Voliteľné príslušenstvo
	X
	X

	Podkopová lopata zubová 800 mm
	
	

	Rozrývač
	
	

	Všeobecné kvalitatívne požiadavky
	X
	X

	autorizované zastúpenie značky v Slovenskej republike
	
	

	homologizácia stroja na premávku po verejných komunikáciách po vlastnej osi
	
	

	doklad o homologizácií stroja
	
	

	platné oprávnenie výrobcu alebo jeho autorizovaného zástupcu na uvedenie stroja do prevádzky v SR
	
	

	doklady požadované platnou legislatívou SR na uvedenie stroja do prevádzky
	
	

	stroj a príslušenstvo bude z novo výroby / rok výroby totožný s rokom výroby techniky - nepoužívané
	
	

	záruka: minimálne 60 mesiacov alebo 5000 Mth a 10 rokov pozáručný servis
	
	

	príslušenstvo, doplnky, náhradné diely, oleje, mazivá, filtre a ostatné diely musia byť len originál doporučené výrobcom pre bezporuchovú prevádzku stroja
	
	

	životnosť techniky je minimálne 
10 rokov
	
	



